Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «*05*» *июля* 20*13* г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

*Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | *нет* | - | *-* | *К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.* | *ДП-В* | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | *есть* | - | *1,2* | *Пешеходные пути движения – асфальт - нескользящие, шириной более 3 м*  *Асфальт - с неровностями, выбоинами. Имеется уклон перед ступеньками.* | *ДП-В* | *Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальта перед центральным входом.* | *Ремонт капитальный* |
| 1.3 | Лестница (наружная) | *нет* | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.4 | Пандус (наружный) | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *.* |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | *есть* | *-* | *1* | *Зона для парковки автомобиля инвалида не обозначена знаками, отсутствует маркировка (разметка).* | *ДП-В* | *Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов* | *Ремонт капитальный* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *1-2* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность всех групп МГН.* | *Ремонт капитальный* |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Путь (пути) движения к зданию на территории.*  *Автостоянка и парковка* | *ДЧ-И (О, С, Г, У)*  *ВНД* | *-*  *-* | *1,2*  *2* | *Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.*  *Ремонт капитальный.*  *Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей»*  *Ремонт капитальный* |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  *Выполнить в комплексе ремонт и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания –* *СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *10* от «*05*» *июля* 20*13* г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

*Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | *есть* | *-* | *2-3* | *Не адаптирована. Высота подъема ступеней – 0,17-0,19 м., ширина проступей – 0,33м., ребро ступеней обрамлено металлическим уголком, покрытие – плитка, нескользкая, отсутствуют поручни с обеих сторон.* | *ДЧ-И*  *(О, С, Г, У)* | *Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж лестницы, увеличив количество ступеней до 5.*  *Установить:*  *высоту подъема ступеней – 0,15 м.;*  *ширину проступей – 0,30 м; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.;*  *с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.;*  *покрытие лестницы – твердое, нескользкое.* | *Ремонт капитальный.* |
| 2.2 | Пандус (наружный) | *нет* | *-* | *-* |  | *-* | *Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу.* | *Ремонт капитальный.* |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | *есть* | *-* | *3* | *Площадка неровная, с уклоном.* | *ДП-В* | *При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки:*  *глубина – не менее 1,5 м. (при открывании двери «к себе»;*  *ширина – не более 1,5м.* | *Ремонт капитальный.* |
| 2.4 | Дверь (входная) | *есть* | *-* | *3-4* | *Двухстворчатая дверь 1,4м. Адаптирована частично, проход 0.65м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см.* | *ДП-В* | *Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.* | *Ремонт капитальный* |
| 2.5 | Тамбур | *есть* | *-* | *5-6* | *Не соответствуют размеры тамбура (глубина – 1,32 м. при норме – 1,8 м. Тамбур имеет железную дверь, ширина прохода в открытом виде – 0,77м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см.* | *ДП-В* | *Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м, убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.* | *Ремонт капитальный* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *1-6* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность всех групп МГН.* | *Ремонт капитальный* |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Лестница (наружная)*  *Пандус (наружный)*  *Входная площадка (перед дверью)*  *Дверь (входная) и в тамбуре* | *ДЧ-И (О, С, Г, У)*  *ВНД*  *ДЧ-И (О, С, Г, У)*  *ДП-И (О, С, Г, У)* | -  -  -  - | *2-3*  *-*  *3*  *3 -6* | *Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж новой лестницы СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*  *Ремонт капитальный.*  *Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.*  *Ремонт капитальный.*  *При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001*  *Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*  *Ремонт капитальный.*  *Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на кресло колясках.*  *СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*  *Ремонт капитальный.* |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Выполнить в комплексе ремонт входной группы –* *СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *10* от «*5*» *июля* 20*13* г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

*Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | *есть* | *-* | *7,*  *8* | *Зона ожидания не адаптирована. Напольное покрытие – плитка, имеет уклон и неровности. Выключатели и розетки находятся на высоте 1,2 м. от уровня пола* | *ДП-В* | *В зоне ожидания выровнять пол, выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м. от уровня пола, обеспечить в ней доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МГН* | *Ремонт капитальный.* |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3.5 | Двери | *есть* | *-* | *9* | *Не адаптированы, узкие, 0,62 м.* | *ДЧ-И* | *При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать двери на 1-м этаже в кабинет МФЦ* | *-* |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | *есть* | *-* | *-* | *Адаптированы* | *ДП-В* | *-* | *-* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* |  | *Не адаптировано для всех групп МГН* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность всех групп МГН* | *Ремонт капитальный.* |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)* | *ДУ* | - | 7, 8 | *Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МГН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения.*  *Ремонт капитальный.* |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках –*

*СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»****.***  Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № *10* от «*5*» *июля* 20*13* г..

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

*Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | *есть* | *-* | *10* | *Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло –колясках, узкая дверь – 0,62 м.* | *ДП-В* | *При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже* | *-* |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4.5 | Кабинет индивидуального обслуживания | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* |  | *Не адаптировано для инвалидов на кресло- колясках* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность инвалидов колясочников.* | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Кабинетная форма обслуживания* | *ДУ* | - | *10* | *При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже* |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  *.*

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № *10* от «*5*» *июля* 20*13* г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | *нет* | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № № *10* от «*5*» *июля* 20*13* г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | *нет* | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № № *10* от «*5*» *июля* 20*13* г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | *есть* | *-* | *11-16* | *Туалет не адаптирован для МГН - расположен в здании, , подход к нему затруднен из-за, дверь узкая – 0,65м., отсутствуют поручни* | *ДП-В* | *Адаптировать старый туалет для всех групп инвалидов, либо установить новый с учетом МГН, организовать пешеходную дорожку к туалету* | *Ремонт капитальный.* |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *11-16* | *Не адаптировано для всех групп МГН* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность всех групп МГН* | *Ремонт капитальный* |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Туалетная комната* | *ДЧ-И (О, С, Г, У)* | - | *11-16* | *Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях, организовать пешеходную дорожку к туалету.*  *Ремонт капитальный.* |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках –* *СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № *10* от «*5*» *июля* 20*13* г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

*Здание Администрации Александровского сельского поселения, с. Александровка, ул. Советская, 70*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптированы для МГН.* | *ДП-В* | *Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению зрению.* | *Ремонт текущий* |
| 6.2 | Акустические средства | *нет* | *-* | *-* | *Не адаптированы для МГН.* | *ДП-В* | *Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.* | *Ремонт текущий* |
| 6.3 | Тактильные средства | *нет* | *-* | *-* | *Не адаптированы для МГН.* | *ДП-В* | *Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.* | *Ремонт текущий* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ДП-В* | *Обеспечить значимость для всех групп МГН.* | *Ремонт текущий* |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Визуальные средства*  *Акустические средства*  *Тактильные средства* | *ДУ*  *ВНД*  *ВНД* | *-*  *-*  *-* | *-* | *Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.*  *ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.*  *Ремонт текущий.*  *Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху.*  *ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.*  *Ремонт текущий.*  *Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.*  *ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.*  *Ремонт текущий.* |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  *Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств –* *СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*