**Карта доступности объекта**

**МБОУ Самарская СОШ № 4 Азовского района**

**Название**: МБОУ Самарская СОШ № 4 Азовского района

**Наименование объекта**: здание

**Описание для анонса** – краткая информация, характеризующая объект:

отдельно стоящее здание 2 этажей, площадью - 4 980,2 кв. м, плановая мощность - посещаемость: 400 чел., наличие прилегающего земельного участка - 7 284 кв.

**Детальное описание – полное описание объекта**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарская средняя общеобразовательная школа №4 Азовского района, расположено по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, село Самарское, переулок Маяковского, 111. Новое двухэтажное кирпичное здание школы, окна металлопластиковые, дверные блоки деревянные и металлопластиковые, стены оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской, крыша двухскатная, крытая ондулином на деревянной основе, построенное в 2004 году, общей площадью 4 980,2 кв.м. примыкает к одноэтажному кирпичному зданию, построенному в 1939 году, площадью 589,8 кв.м. и предназначены для осуществления образовательной деятельности. Класс здания по пожаробезопасности – П.

Источником теплоснабжения является котельная с двумя котлами «Вулкан» VK-165. Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию составляет 377,38 кВт. Для нужд горячего водоснабжения установлен водонагреватель в тепловом узле.

Вентиляция в здании школы приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Воздуховоды покрыты огнезащитным сертифицированным составом с пределом огнестойкости 0,5 ч.

Источником водоснабжения является питьевая сеть водопровода с. Самарское. На сети водопровода установлены два пожарных гидранта.

Электроснабжение здания осуществляется от КТП 10/04 КВ 400 КВА. Для обеспечения электробезопасности людей от возгорания при эксплуатации электроустановок установлены устройства защитного отключения. Мощность потребителей составляет 84 кВт.

Произведена глубокая пропитка деревянных конструкций зданий. Все металлические конструкции оштукатурены по металлической сетке.

В здании школы находится 6 эвакуационных противопожарных выходов и 3 противопожарных эвакуационных выхода из подвального помещения.

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация с оповещением людей о пожаре и система мониторинга АПС с передачей радиосигнала на пульт центрального управления 01.

В учебных помещениях, вестибюле, коридорах, спортзале установлены дымовые оптико - электронные извещатели (ИП 212-44).

В помещениях столовой и в подсобных помещениях установлены тепловые извещатели типа ИП 101-02. У всех выходов из здания установлены ручные пожарные извещатели типа ИПР. В здании установлены тонированные звуковые оповещатели и световые мигающие сигналы у входов. В случае пожара, при срабатывании датчиков пожара, предусмотрено автоматическое отключение всех вентсистем.

В школе установлены 12 видеокамер, из них 7 наружных и 5 внутренних (марки IP PRO-X c ИК подсветкой, GR- 093 E). Информация с видеокамер хранится на жестком диске в течении 30 дней.

В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» МБОУ Самарская СОШ №4 Азовского района находится под охраной ООО ЧОП «Адамант» (договор № 313/18-П /671 от 30.01.2018 года).